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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

[bookmark: _Hlk210283897]Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawa cysterny do transportu wody pitnej wraz z podwoziem 
Zamówienie należy wykonać zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

1. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia inwestycyjnego: 

Dostarczenie cysterny do transportu wody pitnej na podwoziu o poniższych parametrach:
1.1. Cysterna o poj. ok. 5.000 litrów: 
a) pojemność zbiornika zasadniczego ok. 5.000 litrów;
b) zbiornik jednokomorowy wykonany w całości ze stali nierdzewnej AISI 304;  
c) przekrój zbiornika: okrągły;
d) cysterna wyposażona w falochron;
e) izolacja cysterny styropianem o grubości min. 50 mm;
f) płaszcz zewnętrzny AISI 304, wykończony metodą mazerowania;
g) właz górny min. DN450 z odpowietrznikiem, z pokrywą zamykaną na kłódkę;
h) rura spustowa min. DN65 wyprowadzona do kwasoodpornej szafki z tyłu zbiornika zakończona kolektorem umożliwiająca napełnianie i opróżnianie zbiornika;
i) izolowany kolektor do dystrybucji wody z 3 kurkami spustowymi 1” oraz króciec napełniająco-spustowy zakończony złączem strażackim storz 50 i zaślepką, zamknięty w kwasoodpornej szafce z tyłu cysterny;
j) cysterna wyposażona w drabinkę, poręcz i pomost 
k) napis po obu stronach zbiornika – dokładna treść, kolor i krój czcionki do uzgodnienia z Zamawiającym;
l) atest PZH;
m) zbiornik zamontowany na podwoziu dwuosiowej przyczepy rolniczej.

1.2. Podwozie rolnicze, dwuosiowe:
a) przyczepa platforma, bez burt;
b) dopuszczalna masa całkowita około 8500 kg; 
c) ładowność: min. 6500 kg
d) masa własna: min. 1500 kg 
e) dwie osie z obrotnicą przedniej osi lub oś podwójna typu tandem;
f) kliny do kół - 2 szt.;
g) układ hamulcowy pneumatyczny lub hydrauliczny;
h) oświetlenie, napięcie znamionowe 12V;
Uwaga: poszczególne parametry podwozia przyczepy mogą nieznacznie różnic się od podanych, w zależności od dostępności danego modelu. Nie ma to wpływu na parametry użytkowe przyczepy i jej cenę dla Zamawiającego.

2. Wymagania ogólne dotyczące zadania:
a) do oferty należy dołączyć karty katalogowe, rysunki techniczne, opisy i schematy oraz nazwy producentów poszczególnych proponowanych urządzeń, potwierdzające, że zastosowane rozwiązania są zgodne ze specyfikacją;
b) Wykonawca na własny koszt dostarczy sprzęt do siedziby: PWiK Sp. z o.o. w Szczecinku;
c) Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego w wyznaczony dzień w zakresie obsługi i eksploatacji sprzętu zgodnie z instrukcją obsługi;
d) Wykonawca w dniu odbioru dostarczy komplet dokumentów wymaganych przez Starostwo Powiatowe w celu rejestracji pojazdu w tym wymagane homologacje;
e) okres gwarancji na kompletny pojazd wynosi 24 miesiące i 36 miesięcy na nadbudowę, liczony od daty przekazania sprzętu do eksploatacji Zamawiającemu, potwierdzonego protokołem odbioru;
f) autoryzowany Serwis mobilny;
g) na czas trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia przeglądów serwisowych nadbudowy bezpłatnie włącznie z wymianą materiałów eksploatacyjnych;
h) czas reakcji serwisu w przypadku wystąpienia awarii, tj. przyjazdu we wskazane przez Zamawiającego miejsce po telefonicznym zgłoszeniu, nie dłuższy niż 48 godzin.

3. Uwagi końcowe:
Zamawiający oczekuje realizacji zadnia w terminie do: 15.11.2026 r. 
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