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Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia - wymagana ilość 3 szt.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej spalinowej wieży oświetleniowej LED typu Himoinsa HCompact+ M5 – Yanmar 2TNV70WHR, 210.000 lm, 8,3 m, z możliwością rejestracji i poruszania się po drogach publicznych, lub urządzenia równoważnego.
Wieża oświetleniowa musi być przeznaczona do mobilnego oświetlania terenów zewnętrznych, placów budowy, dróg, parkingów, terenów magazynowych, obiektów technicznych, miejsc prowadzenia prac awaryjnych, imprez plenerowych oraz innych przestrzeni wymagających tymczasowego oświetlenia.
Urządzenie musi stanowić samodzielny, mobilny zestaw oświetleniowy zasilany silnikiem wysokoprężnym, wyposażony w maszt oświetleniowy LED, agregat prądotwórczy, zbiornik paliwa, panel sterowania, ramę jezdną lub przyczepę, elementy stabilizujące oraz komplet wyposażenia umożliwiającego rejestrację i legalne poruszanie się po drogach publicznych.
W przypadku zaoferowania urządzenia równoważnego Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowana wieża oświetleniowa spełnia wszystkie minimalne wymagania techniczne, użytkowe, jakościowe, bezpieczeństwa oraz wymagania dotyczące rejestracji określone 
w niniejszym opisie.
2. Minimalne wymagania techniczne
Oferowana wieża oświetleniowa musi spełniać co najmniej następujące parametry:
1. Typ urządzenia: mobilna spalinowa wieża oświetleniowa LED.
1. Źródło zasilania: zintegrowany agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym.
1. Rodzaj paliwa: olej napędowy.
1. Norma emisji spalin silnika: minimum Stage V lub równoważna, obowiązująca dla tego typu urządzeń.
1. Silnik: wysokoprężny, czterosuwowy, chłodzony cieczą.
1. Model silnika referencyjnego: Yanmar 2TNV70WHR lub równoważny.
1. Liczba cylindrów: minimum 2.
1. Prędkość obrotowa silnika: około 1500 obr./min lub równoważna zapewniająca prawidłową pracę urządzenia.
1. Pojemność skokowa silnika: minimum 1,2 l.
1. Zasilanie elektryczne urządzenia: 230 V / 50 Hz.
1. Moc agregatu w trybie PRP: minimum 2,8 kVA.
1. Stabilizacja napięcia: AVR lub rozwiązanie równoważne.
1. Alternator: bezszczotkowy lub rozwiązanie równoważne.
1. Stopień ochrony alternatora: minimum IP23.
1. Klasa izolacji alternatora: minimum klasa H.
1. Pojemność zbiornika paliwa: minimum 100 l.
1. Autonomia pracy na zbiorniku paliwa: minimum 79 godzin przy pracy oświetlenia 
w warunkach określonych przez producenta.
1. Zużycie paliwa przy pracy samych świateł: nie większe niż 1,3 l/h.
1. Masa urządzenia bez paliwa: nie większa niż 1000 kg.
1. Wysokość robocza masztu: minimum 8 m.
1. Łączny strumień świetlny: minimum 196 000 lm.
1. Poziom hałasu: nie większy niż 58 dB(A) z odległości 7 m albo równoważny poziom hałasu deklarowany według porównywalnej metody pomiarowej.
1. Urządzenie musi być przystosowane do pracy w warunkach zewnętrznych.
3. Wymagania dotyczące systemu oświetlenia
System oświetleniowy musi spełniać co najmniej następujące wymagania:
1. Rodzaj źródeł światła: LED.
1. Liczba reflektorów: minimum 4 sztuki.
1. Moc pojedynczego reflektora: minimum 350 W.
1. Łączny strumień świetlny: minimum 196 000 lm.
1. Strumień świetlny pojedynczego reflektora: minimum 49 000 lm.
1. Reflektory muszą być przystosowane do pracy w warunkach zewnętrznych.
1. Reflektory muszą umożliwiać regulację kierunku świecenia.
1. Konstrukcja systemu oświetlenia musi umożliwiać równomierne oświetlenie dużej powierzchni roboczej.
1. Urządzenie musi posiadać zabezpieczenia elektryczne obwodów oświetleniowych.
1. System oświetleniowy musi być gotowy do pracy bez konieczności stosowania dodatkowych zewnętrznych źródeł zasilania.


4. Wymagania dotyczące masztu
Wieża oświetleniowa musi być wyposażona w maszt spełniający co najmniej następujące wymagania:
1. Typ masztu: hydrauliczny, teleskopowy lub równoważny.
1. Wysokość robocza masztu: minimum 8 m.
1. Możliwość obrotu masztu lub głowicy oświetleniowej: minimum 360°.
1. System podnoszenia i opuszczania masztu sterowany z panelu urządzenia albo rozwiązanie równoważne.
1. Maszt musi posiadać zabezpieczenie przed niekontrolowanym opadnięciem.
1. Maszt musi posiadać blokadę bezpieczeństwa albo rozwiązanie równoważne zabezpieczające urządzenie w pozycji roboczej.
1. Konstrukcja masztu musi zapewniać stabilność pracy przy prawidłowym wypoziomowaniu urządzenia.
1. Maszt musi być przystosowany do częstego składania, rozkładania i transportu.
1. Przewody zasilające reflektory muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem podczas podnoszenia, opuszczania i transportu masztu.
5. Wymagania dotyczące mobilności, ramy, transportu i rejestracji drogowej
Oferowana wieża oświetleniowa musi być urządzeniem mobilnym, przystosowanym 
do częstego przemieszczania, pracy w terenie oraz transportu po drogach publicznych.
Wieża oświetleniowa musi być zabudowana na podwoziu jezdnym, ramie jezdnej, przyczepie lub innym rozwiązaniu konstrukcyjnym umożliwiającym jej legalną rejestrację oraz dopuszczenie do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie w konfiguracji umożliwiającej rejestrację i poruszanie się po drogach publicznych jako przyczepa, przyczepa specjalna lub inny właściwy rodzaj pojazdu, zgodnie z dokumentacją producenta oraz przepisami obowiązującymi 
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Urządzenie musi posiadać co najmniej:
1. ramę jezdną, podwozie transportowe lub przyczepę umożliwiającą rejestrację,
1. homologowany zaczep holowniczy,
1. koła jezdne przystosowane do ruchu drogowego,
1. błotniki,
1. koło podporowe lub podporę dyszla,
1. instalację oświetlenia drogowego,
1. światła pozycyjne,
1. kierunkowskazy,
1. światła stop,
1. światła odblaskowe wymagane dla danego rodzaju pojazdu,
1. miejsce do montażu tablicy rejestracyjnej,
1. tabliczkę znamionową oraz numer identyfikacyjny pojazdu, jeżeli są wymagane 
do rejestracji,
1. hamulec najazdowy, postojowy lub inny układ hamulcowy, jeżeli jest wymagany dla danej masy całkowitej pojazdu,
1. minimum 4 stabilizatory, podpory lub stopki poziomujące,
1. ucho do podnoszenia urządzenia,
1. otwory, kieszenie lub inne rozwiązanie umożliwiające transport urządzenia wózkiem widłowym,
1. elementy zabezpieczające urządzenie przed przemieszczeniem się podczas transportu,
1. konstrukcję zapewniającą stabilne ustawienie urządzenia podczas pracy,
1. rozwiązania konstrukcyjne zapewniające bezpieczeństwo zestawu podczas transportu, postoju oraz eksploatacji.
Dostarczona wieża oświetleniowa musi być kompletna i przygotowana do procesu rejestracji bez konieczności wykonywania dodatkowych przeróbek konstrukcyjnych, homologacyjnych, mechanicznych lub instalacyjnych po stronie Zamawiającego.
Brak możliwości rejestracji zestawu lub brak dokumentów wymaganych do rejestracji będzie traktowany jako niespełnienie wymagań przedmiotu zamówienia.
6. Dokumenty wymagane do rejestracji
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z urządzeniem komplet dokumentów umożliwiających rejestrację i dopuszczenie zestawu do ruchu drogowego, w szczególności:
1. dokument potwierdzający homologację, świadectwo zgodności WE/UE, dokument CoC, świadectwo homologacji, krajowe indywidualne dopuszczenie pojazdu albo inny dokument równoważny umożliwiający rejestrację,
1. fakturę lub inny dokument potwierdzający nabycie pojazdu lub zestawu,
1. dokumentację techniczną podwozia, przyczepy lub ramy jezdnej,
1. dane techniczne wymagane do rejestracji, w tym co najmniej dopuszczalną masę całkowitą, masę własną, liczbę osi, wymiary oraz numer identyfikacyjny,
1. dokument potwierdzający pozytywny wynik badania technicznego, jeżeli jest wymagany dla danego rodzaju pojazdu,
1. inne dokumenty wymagane przepisami prawa do rejestracji oferowanego zestawu.
Dostarczone dokumenty muszą umożliwiać Zamawiającemu dokonanie rejestracji urządzenia bez konieczności uzyskiwania dodatkowych dokumentów od producenta, importera lub Wykonawcy, z wyjątkiem dokumentów standardowo składanych przez Zamawiającego jako właściciela pojazdu.
7. Panel sterowania i wyposażenie elektryczne
Urządzenie musi być wyposażone co najmniej w:
1. Panel sterowania umożliwiający uruchomienie, zatrzymanie i kontrolę pracy wieży.
1. Sterownik ręczny lub elektroniczny umożliwiający obsługę urządzenia.
1. Przyciski lub przełączniki do podnoszenia i opuszczania masztu.
1. Zabezpieczenia termiczno-magnetyczne lub równoważne dla reflektorów i gniazd.
1. Zabezpieczenie przeciążeniowe.
1. Zabezpieczenie zwarciowe.
1. Zabezpieczenie niskiego ciśnienia oleju lub niskiego poziomu oleju.
1. Zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika.
1. Wskaźniki lub kontrolki informujące o podstawowych stanach pracy urządzenia.
1. Minimum 2 gniazda pomocnicze 230 V / 16 A.
1. Zacisk uziemienia lub inne rozwiązanie umożliwiające prawidłowe uziemienie urządzenia zgodnie z instrukcją producenta.
1. Akumulator rozruchowy, jeżeli jest wymagany do prawidłowej pracy urządzenia.
8. Wymagania funkcjonalne i użytkowe
Oferowana wieża oświetleniowa musi posiadać co najmniej następujące funkcje i cechy użytkowe:
1. Możliwość pracy jako niezależne, mobilne źródło oświetlenia.
1. Możliwość pracy w warunkach zewnętrznych.
1. Możliwość szybkiego rozstawienia i uruchomienia przez jednego lub dwóch operatorów.
1. Możliwość ustawienia i wypoziomowania urządzenia na nierównym terenie.
1. Możliwość oświetlenia dużej powierzchni roboczej bez konieczności stosowania dodatkowych masztów.
1. Możliwość zasilania pomocniczych odbiorników elektrycznych z gniazd urządzenia.
1. Obudowę odporną na warunki eksploatacji w terenie, na placach budowy 
i w zastosowaniach przemysłowych.
1. Dostęp do podstawowych elementów obsługowych i serwisowych, w tym filtrów, oleju, akumulatora, układu paliwowego i panelu sterowania.
1. Zbiornik paliwa z możliwością bezpiecznego tankowania.
1. Wskaźnik poziomu paliwa albo rozwiązanie równoważne umożliwiające kontrolę ilości paliwa.
1. Konstrukcję ograniczającą ryzyko przypadkowego kontaktu użytkownika z elementami gorącymi lub ruchomymi podczas prawidłowej eksploatacji.
1. Możliwość pracy w trybie ciągłym zgodnie z wymaganiami producenta 
i harmonogramem przeglądów.
1. Możliwość bezpiecznego przemieszczania po drogach publicznych po dokonaniu rejestracji.
9. Wymagane wyposażenie zestawu
W ramach dostawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć co najmniej:
1. Kompletną spalinową wieżę oświetleniową LED.
1. Zintegrowany agregat prądotwórczy.
1. Silnik wysokoprężny.
1. Maszt hydrauliczny, teleskopowy lub równoważny.
1. Minimum 4 reflektory LED.
1. Zintegrowany zbiornik paliwa.
1. Ramę jezdną, podwozie transportowe lub przyczepę umożliwiającą rejestrację 
i poruszanie się po drogach publicznych.
1. Koła jezdne i elementy transportowe.
1. Stabilizatory lub podpory poziomujące.
1. Ucho do podnoszenia.
1. Otwory lub kieszenie do transportu wózkiem widłowym.
1. Gniazda pomocnicze.
1. Panel sterowania.
1. Akumulator rozruchowy, jeżeli jest wymagany do prawidłowej pracy urządzenia.
1. Komplet kluczyków, narzędzi i wyposażenia standardowego dostarczanego przez producenta.
1. Instrukcję obsługi w języku polskim.
1. Dokumentację techniczną urządzenia.
1. Dokumentację techniczną podwozia, ramy jezdnej lub przyczepy.
1. Kartę gwarancyjną lub dokument równoważny.
1. Deklarację zgodności CE lub inny dokument potwierdzający dopuszczenie urządzenia do użytkowania na terenie Unii Europejskiej.
1. Komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji zestawu i dopuszczenia go do ruchu drogowego.
10. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa
1. Urządzenie musi spełniać wymagania bezpieczeństwa właściwe dla mobilnych wież oświetleniowych z silnikiem wysokoprężnym.
1. Urządzenie musi posiadać oznaczenia ostrzegawcze i informacyjne wymagane dla tego typu urządzeń.
1. Konstrukcja musi zapewniać stabilność podczas pracy po prawidłowym rozstawieniu podpór.
1. Maszt musi być wyposażony w zabezpieczenia przed niekontrolowanym opadnięciem.
1. Układ elektryczny musi być zabezpieczony przed przeciążeniem i zwarciem.
1. Urządzenie musi posiadać zabezpieczenia chroniące silnik przed pracą 
w nieprawidłowych warunkach.
1. Podwozie, przyczepa lub rama jezdna muszą zapewniać bezpieczne przemieszczanie zestawu po drogach publicznych.
1. Dokumentacja urządzenia musi zawierać zasady bezpiecznego uruchamiania, użytkowania, transportu, tankowania, uziemienia, rozstawiania podpór, podnoszenia masztu oraz konserwacji.
1. Urządzenie musi być przystosowane do bezpiecznego transportu, postoju i eksploatacji w warunkach terenowych.
1. Urządzenie musi być zgodne z wymaganiami właściwych dyrektyw i norm dotyczących bezpieczeństwa maszyn, kompatybilności elektromagnetycznej, niskiego napięcia 
i emisji hałasu, o ile mają zastosowanie.
11. Wymagania dotyczące dostawy i uruchomienia
1. Urządzenie musi być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, wolne od wad fizycznych i prawnych.
1. Urządzenie musi pochodzić z oficjalnej dystrybucji producenta lub autoryzowanego kanału sprzedaży.
1. Dostawa obejmuje transport do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
1. Rozładunek urządzenia leży po stronie Wykonawcy.
1. Wykonawca dostarczy urządzenie zabezpieczone przed uszkodzeniem w transporcie.
1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację techniczną, eksploatacyjną, gwarancyjną i rejestracyjną.
1. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przeprowadzi podstawowy instruktaż z zakresu uruchomienia, obsługi, bezpiecznego użytkowania, transportu, rozstawiania podpór, podnoszenia i opuszczania masztu, tankowania, uziemienia, rejestracji oraz konserwacji urządzenia.
1. Urządzenie powinno być przygotowane do pierwszego uruchomienia, z wyłączeniem paliwa, chyba że przepisy lub warunki transportu wymagają inaczej.
12. Gwarancja i serwis
1. Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
1. Gwarancja obejmuje całą wieżę oświetleniową, w tym silnik, agregat, alternator, maszt, reflektory LED, panel sterowania, ramę jezdną, podwozie, przyczepę, układ hydrauliczny i wyposażenie transportowe.
1. Wykonawca zapewni dostęp do serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski.
1. Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych przez okres co najmniej 5 lat od dnia odbioru urządzenia.
1. Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki nie może być dłuższy niż 5 dni robocze.
1. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni usunięcie wad i usterek zgodnie z warunkami gwarancji producenta lub warunkami określonymi w umowie.
1. W przypadku konieczności naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty transportu urządzenia w okresie gwarancji ponosi Wykonawca, o ile wada nie powstała z winy Zamawiającego.
13. Dokumenty wymagane wraz z ofertą
Wykonawca powinien dołączyć do oferty:
1. Kartę katalogową lub specyfikację techniczną oferowanej wieży oświetleniowej.
1. Dokument potwierdzający łączny strumień świetlny urządzenia.
1. Dokument potwierdzający wysokość roboczą masztu.
1. Informację o rodzaju i modelu silnika.
1. Informację o normie emisji spalin silnika.
1. Informację o liczbie i mocy reflektorów LED.
1. Informację o pojemności zbiornika paliwa i deklarowanej autonomii pracy.
1. Informację o masie i wymiarach urządzenia w pozycji transportowej oraz roboczej.
1. Informację o wyposażeniu ramy jezdnej, podwozia lub przyczepy.
1. Dokument potwierdzający możliwość rejestracji zestawu lub oświadczenie Wykonawcy, że dostarczony zestaw będzie posiadał komplet dokumentów niezbędnych 
do rejestracji.
1. Informację o okresie i warunkach gwarancji.
1. Informację o dostępności serwisu i części zamiennych.
1. Deklarację zgodności CE lub oświadczenie o jej dostarczeniu najpóźniej przy odbiorze.
1. Potwierdzenie spełnienia wymagań równoważności, jeżeli oferowane jest urządzenie inne niż model referencyjny.
14. Odbiór przedmiotu zamówienia
Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi po dostarczeniu kompletnego urządzenia, przekazaniu wymaganej dokumentacji oraz sprawdzeniu zgodności dostawy z opisem przedmiotu zamówienia.
Podstawą odbioru będzie podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcę.
Zamawiający ma prawo odmówić odbioru urządzenia w przypadku stwierdzenia, że:
1. dostarczone urządzenie nie spełnia minimalnych parametrów technicznych,
1. urządzenie nie jest fabrycznie nowe lub kompletne,
1. urządzenie nie posiada wymaganej dokumentacji technicznej,
1. urządzenie nie posiada wymaganej dokumentacji gwarancyjnej,
1. urządzenie nie posiada dokumentów umożliwiających rejestrację,
1. podwozie, przyczepa lub rama jezdna nie są przystosowane do poruszania się 
po drogach publicznych,
1. maszt, reflektory, silnik, rama jezdna, przyczepa, podwozie lub panel sterowania nie spełniają wymagań określonych w OPZ,
1. urządzenie posiada wady fizyczne lub prawne,
1. Wykonawca nie wykazał równoważności oferowanego urządzenia, jeżeli zaoferował model inny niż referencyjny.
15. Równoważność
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia równoważnego względem wieży oświetleniowej Himoinsa HCompact+ M5 – Yanmar 2TNV70WHR, 210.000 lm, 8,3 m,                         z możliwością rejestracji i poruszania się po drogach publicznych.
Za urządzenie równoważne zostanie uznana wieża oświetleniowa, która spełnia wszystkie minimalne wymagania określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia oraz zapewnia nie gorszą funkcjonalność, wydajność świetlną, wysokość roboczą, autonomię pracy, bezpieczeństwo użytkowania, trwałość, mobilność, możliwość rejestracji oraz możliwość poruszania się po drogach publicznych niż urządzenie wskazane jako typ referencyjny.
Wykonawca oferujący urządzenie równoważne zobowiązany jest jednoznacznie wykazać równoważność poprzez przedstawienie dokumentów producenta, kart katalogowych, deklaracji technicznych, dokumentów homologacyjnych, dokumentów rejestracyjnych lub innych dokumentów potwierdzających wymagane parametry.
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