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Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia - wymagana ilość 1 szt.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. fabrycznie nowego masztu oświetleniowego           w postaci mobilnej wieży oświetleniowej LED, przeznaczonej do zabezpieczenia infrastruktury organizowanych przez Zamawiającego tymczasowych miejsc udzielania pomocy medycznej            w ramach realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej.

Wieża oświetleniowa będzie stanowiła element wyposażenia technicznego służącego organizacji i zapewnieniu funkcjonowania tymczasowych miejsc udzielania pomocy medycznej tworzonych na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej, w szczególności poprzez zapewnienie niezależnego, mobilnego i długotrwałego oświetlenia stref przyjęcia i segregacji poszkodowanych, ciągów komunikacyjnych, miejsc wykonywania czynności ratowniczych i medycznych, punktów zaopatrzenia i obsługi oraz innych stref funkcjonalnych takiego miejsca.

Urządzenie może być wykorzystywane również do zabezpieczenia oświetleniowego innych działań ochrony ludności i obrony cywilnej.

Wieża oświetleniowa musi być przystosowana do mobilnego oświetlania terenów zewnętrznych oraz przestrzeni wymagających tymczasowego i niezależnego oświetlenia, w szczególności w warunkach braku, awarii albo niewystarczającej dostępności stałej infrastruktury oświetleniowej. Urządzenie musi umożliwiać wykorzystanie w miejscach organizacji tymczasowych punktów i stref udzielania pomocy medycznej, a także na drogach  i ciągach komunikacyjnych, terenach magazynowych i logistycznych, miejscach prowadzenia działań ratowniczych, awaryjnych i technicznych oraz innych przestrzeniach związanych              z realizacją zadań ochrony ludności i obrony cywilnej.

Urządzenie musi stanowić samodzielny, mobilny zestaw oświetleniowy zasilany 230 V z sieci lub agregatem, wyposażony w maszt oświetleniowy LED, agregat prądotwórczy.

W przypadku zaoferowania urządzenia równoważnego Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowana wieża oświetleniowa spełnia minimalne wymagania techniczne, użytkowe, jakościowe oraz bezpieczeństwa.

2. Minimalne wymagania techniczne
Oferowana wieża oświetleniowa musi spełniać co najmniej następujące parametry:
1. Minimalnie oświetlana powierzchnia 3500 m2
1. Wysokość masztu minimum 5 metrów
1. 4 reflektory o mocy minimum150 W
1. Strumień świetlny: minimum 112 000 lm
1. Maszt: teleskopowy
1. Regulacja: 360°
1. Praca przy wietrze: minimum 50 km/h
1. Klasa wodoszczelności: IP44
1. Zasilanie: z sieci 230 V, w terenie bez prądu z agregatu 
1. Masa: do 150 kg 
1. Mobilność: przenośna/na kołach/bez homologacji 
1. Urządzenie musi być przystosowane do pracy w warunkach zewnętrznych w tym w miejscach doraźnie organizowanej infrastruktury ochrony ludności i tymczasowych miejsc udzielania pomocy medycznej.
1. Wodoszczelność, odporność na trudne warunki
3. Wymagania dotyczące systemu oświetlenia
System oświetleniowy musi spełniać co najmniej następujące wymagania:
1. Rodzaj źródeł światła: LED.
1. Liczba reflektorów: minimum 4 sztuki.
1. Moc pojedynczego reflektora: minimum 150 W.
1. Łączny strumień świetlny: minimum 112 000 lm.
1. Reflektory muszą być przystosowane do pracy w warunkach zewnętrznych.
1. Reflektory muszą umożliwiać regulację kierunku świecenia.
1. Konstrukcja systemu oświetlenia musi umożliwiać równomierne oświetlenie dużej powierzchni roboczej.

4. Wymagania dotyczące masztu
Wieża oświetleniowa musi być wyposażona w maszt spełniający co najmniej następujące wymagania:
1. Typ masztu: hydrauliczny, teleskopowy lub równoważny.
1. Wysokość robocza masztu: minimum 5 
1. Możliwość obrotu masztu lub głowicy oświetleniowej max 360°.
1. Maszt musi posiadać zabezpieczenie przed niekontrolowanym opadnięciem.
1. Maszt musi posiadać blokadę bezpieczeństwa albo rozwiązanie równoważne zabezpieczające urządzenie w pozycji roboczej.
1. Konstrukcja masztu musi zapewniać stabilność pracy przy prawidłowym wypoziomowaniu urządzenia.
1. Maszt musi być przystosowany do częstego składania, rozkładania i transportu.
1. Przewody zasilające reflektory muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem podczas podnoszenia, opuszczania i transportu masztu.
Oferowana wieża oświetleniowa musi być urządzeniem mobilnym, przystosowanym 
do częstego przemieszczania i rozmieszczania w miejscach organizacji tymczasowych miejsc udzielania pomocy medycznej oraz innych miejsc prowadzenia działań ochrony ludności                i obrony cywilnej, a także do pracy w terenie.
5. Wymagania funkcjonalne i użytkowe
Oferowana wieża oświetleniowa musi posiadać funkcje i cechy użytkowe umożliwiające jej wykorzystanie jako elementu technicznego zabezpieczenia tymczasowych miejsc udzielania pomocy medycznej oraz innych działań ochrony ludności i obrony cywilnej, co najmniej             w następującym zakresie:
1. Możliwość pracy jako niezależne, mobilne źródło oświetlenia.
2. Możliwość pracy w warunkach zewnętrznych.
3. Możliwość szybkiego rozstawienia i uruchomienia przez jednego lub dwóch operatorów.
4. Możliwość ustawienia i wypoziomowania urządzenia na nierównym terenie.
5. Możliwość oświetlenia dużej powierzchni roboczej bez konieczności stosowania dodatkowych masztów.
6. Możliwość zasilania pomocniczych odbiorników elektrycznych z gniazd urządzenia.
7. Obudowę odporną na warunki eksploatacji w terenie, na placach budowy 
i w zastosowaniach przemysłowych.
8. Konstrukcję ograniczającą ryzyko przypadkowego kontaktu użytkownika z elementami gorącymi lub ruchomymi podczas prawidłowej eksploatacji.
9. Możliwość pracy w trybie ciągłym zgodnie z wymaganiami producenta 
i harmonogramem przeglądów.
10. Możliwość wykorzystania urządzenia jako niezależnego źródła oświetlenia                           w miejscach organizacji tymczasowych miejsc udzielania pomocy medycznej, w tym     w miejscach pozbawionych stałej infrastruktury oświetleniowej lub w przypadku jej awarii.
11. Możliwość szybkiego rozmieszczenia urządzenia w strefach przyjęcia i segregacji poszkodowanych, ciągach komunikacyjnych, miejscach prowadzenia czynności ratowniczych i medycznych oraz innych strefach funkcjonalnych tymczasowego miejsca udzielania pomocy medycznej.
12. Możliwość zapewnienia oświetlenia wspierającego bezpieczne prowadzenie działań ratowniczych, pomocowych i logistycznych związanych z funkcjonowaniem tymczasowych miejsc udzielania pomocy medycznej.

9. Wymagane wyposażenie zestawu
W ramach dostawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć co najmniej:
1. Zintegrowany agregat prądotwórczy.
1. Maszt hydrauliczny, teleskopowy lub równoważny.
1. Minimum 4 reflektory LED.
1. Gniazda pomocnicze.
1. Akumulator rozruchowy, jeżeli jest wymagany do prawidłowej pracy urządzenia.
1. Komplet kluczyków, narzędzi i wyposażenia standardowego dostarczanego przez producenta.
1. Instrukcję obsługi w języku polskim.
1. Dokumentację techniczną urządzenia.
1. Kartę gwarancyjną lub dokument równoważny.
1. Deklarację zgodności CE lub inny dokument potwierdzający dopuszczenie urządzenia do użytkowania na terenie Unii Europejskiej.
10. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa
1. Urządzenie musi spełniać wymagania bezpieczeństwa właściwe dla mobilnych wież oświetleniowych.
1. Urządzenie musi posiadać oznaczenia ostrzegawcze i informacyjne wymagane dla tego typu urządzeń.
1. Konstrukcja musi zapewniać stabilność podczas pracy po prawidłowym rozstawieniu podpór.
1. Maszt musi być wyposażony w zabezpieczenia przed niekontrolowanym opadnięciem.
1. Układ elektryczny musi być zabezpieczony przed przeciążeniem i zwarciem.
1. Urządzenie musi być przystosowane do bezpiecznego transportu, postoju i eksploatacji w warunkach terenowych.
1. Urządzenie musi być zgodne z wymaganiami właściwych dyrektyw i norm dotyczących bezpieczeństwa maszyn, kompatybilności elektromagnetycznej, niskiego napięcia 
i emisji hałasu, o ile mają zastosowanie.
11. Wymagania dotyczące dostawy i uruchomienia
1. Urządzenie musi być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, wolne od wad fizycznych i prawnych.
1. Urządzenie musi pochodzić z oficjalnej dystrybucji producenta lub autoryzowanego kanału sprzedaży.
1. Dostawa obejmuje transport do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
1. Rozładunek urządzenia leży po stronie Wykonawcy.
1. Wykonawca dostarczy urządzenie zabezpieczone przed uszkodzeniem w transporcie.
1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację techniczną, eksploatacyjną, gwarancyjną i rejestracyjną.
1. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przeprowadzi podstawowy instruktaż                   z zakresu uruchomienia, obsługi, bezpiecznego użytkowania, transportu, rozstawiania podpór, podnoszenia i opuszczania masztu, uziemienia, rejestracji oraz konserwacji urządzenia.



12. Gwarancja i serwis
1. Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
1. Gwarancja obejmuje całą wieżę oświetleniową, w tym agregat, alternator, maszt, reflektory LED, panel sterowania.
1. Wykonawca zapewni dostęp do serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski.
1. Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych przez okres co najmniej 5 lat od dnia odbioru urządzenia.
1. Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki nie może być dłuższy niż 5 dni robocze.
1. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni usunięcie wad i usterek zgodnie z warunkami gwarancji producenta lub warunkami określonymi w umowie.
1. W przypadku konieczności naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty transportu urządzenia w okresie gwarancji ponosi Wykonawca, o ile wada nie powstała z winy Zamawiającego.
13. Dokumenty wymagane wraz z ofertą
Wykonawca powinien dołączyć do oferty:
1. Kartę katalogową lub specyfikację techniczną oferowanej wieży oświetleniowej.
1. Dokument potwierdzający łączny strumień świetlny urządzenia.
1. Dokument potwierdzający wysokość roboczą masztu.
1. Informację o liczbie i mocy reflektorów LED.
1. Informację o masie i wymiarach urządzenia w pozycji transportowej oraz roboczej.
1. Informację o okresie i warunkach gwarancji.
1. Informację o dostępności serwisu i części zamiennych.
1. Deklarację zgodności CE lub oświadczenie o jej dostarczeniu najpóźniej przy odbiorze.
1. Potwierdzenie spełnienia wymagań równoważności, jeżeli oferowane jest urządzenie inne niż model referencyjny.
14. Odbiór przedmiotu zamówienia
Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi po dostarczeniu kompletnego urządzenia, przekazaniu wymaganej dokumentacji oraz sprawdzeniu zgodności dostawy z opisem przedmiotu zamówienia.
Podstawą odbioru będzie podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcę.
Zamawiający ma prawo odmówić odbioru urządzenia w przypadku stwierdzenia, że:
1. dostarczone urządzenie nie spełnia minimalnych parametrów technicznych,
1. urządzenie nie jest fabrycznie nowe lub kompletne,
1. urządzenie nie posiada wymaganej dokumentacji technicznej,
1. urządzenie nie posiada wymaganej dokumentacji gwarancyjnej,
1. maszt, reflektory nie spełniają wymagań określonych w OPZ,
1. urządzenie posiada wady fizyczne lub prawne,
1. Wykonawca nie wykazał równoważności oferowanego urządzenia, jeżeli zaoferował model inny niż referencyjny.
15. Równoważność
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia równoważnego względem wieży oświetleniowej opisanej w przedmiocie zamówienia.
Za urządzenie równoważne zostanie uznana wieża oświetleniowa, która spełnia wszystkie minimalne wymagania określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia oraz zapewnia nie gorszą funkcjonalność, wydajność świetlną, wysokość roboczą, autonomię pracy, bezpieczeństwo użytkowania, trwałość, mobilność.
Wykonawca oferujący urządzenie równoważne zobowiązany jest jednoznacznie wykazać równoważność poprzez przedstawienie dokumentów producenta, kart katalogowych, deklaracji technicznych lub innych dokumentów potwierdzających wymagane parametry.
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