**Szczecinek: Remont dróg nieutwardzonych na terenie miasta Szczecinek w 2014 r.**
**Numer ogłoszenia: 59537 - 2014; data zamieszczenia: 20.03.2014**

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 38495 - 2014r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Miasto Szczecinek, Plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3714129, faks 094 3740254.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Remont dróg nieutwardzonych na terenie miasta Szczecinek w 2014 r..

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i oddanie zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej remontu dróg nieutwardzonych na terenie miasta Szczecinek w 2014 r., który będzie mógł samoistnie spełniać funkcję techniczną w następującym zakresie: 1.1. Wykonanie profilowania drogi o nawierzchni nieulepszonej polegające na wykonaniu naprawy poprzez spulchnienie nawierzchni i przesunięciu podłużnym i poprzecznym gruntu przy pomocy równiarki, nadanie odpowiednich spadków poprzecznych ( min. 3%) w celu właściwego odprowadzenia wód opadowych poza koronę drogi, zagęszczenie nawierzchni walcem ogumionym przy zachowaniu odpowiedniej wilgotności zagęszczanego materiału, w razie potrzeby wykonanie rowków odwadniających wzdłuż drogi. Rozplantowanie ręczne lub mechaniczne poza koroną drogi darni i ewentualnego nadmiaru materiału. Orientacyjna ilość profilowania dróg gruntowych w 2014 r. wyniesie około 51 345 m2. 1.2. Wykonanie profilowania drogi o nawierzchni nieulepszonej z doziarnieniem śr. gr. 2 cm polegające na wykonaniu naprawy poprzez spulchnienie istniejącej nawierzchni i przesunięciu podłużnym i poprzecznym gruntu przy pomocy równiarki, dowiezienie materiału doziarniającego /kruszywo drogowe naturalne 0-31,5 mm - materiał Wykonawcy/, na doziarnienie gruntu rodzimego, ręczne lub mechaniczne rozścielenie materiału doziarniajacego z polaniem wodą, nadanie odpowiednich spadków poprzecznych w celu właściwego odprowadzenia wód opadowych poza koronę drogi (min. 3%), oraz zagęszczenie nawierzchni walcem ogumionym przy zachowaniu odpowiedniej wilgotności zagęszczanego materiału. Rozplantowanie ręczne lub mechaniczne poza koroną drogi darni i ewentualnego nadmiaru materiału. Orientacyjna ilość profilowania dróg gruntowych z doziarnieniem śr. gr. 2 cm w 2014 r. wyniesie około 77 455 m2. 1.3. Wykonanie profilowania drogi o nawierzchni nieulepszonej z doziarnieniem śr. gr. 5 cm polegające na wykonaniu naprawy poprzez spulchnienie istniejącej nawierzchni i przesunięciu podłużnym i poprzecznym gruntu przy pomocy równiarki, dowiezienie materiału odziarniającego /kruszywo drogowe naturalne 0-31,5 mm - materiał wykonawcy/, na doziarnienie gruntu rodzimego, ręczne lub mechaniczne rozścielenie materiału doziarniajacego z polaniem wodą, nadanie odpowiednich spadków poprzecznych w celu właściwego odprowadzenia wód opadowych poza koronę drogi (min. 3%), oraz zagęszczenie nawierzchni walcem ogumionym przy zachowaniu odpowiedniej wilgotności zagęszczanego materiału. Rozplantowanie ręczne lub mechaniczne poza koroną drogi darni i ewentualnego nadmiaru materiału. Orientacyjna ilość profilowania dróg gruntowych z doziarnieniem śr. gr. 5 cm w 2014 r. wyniesie około 13 235 m2. 1.4. Wykonanie dowozu i wbudowania gruzu betonowego poprzez dowóz i wbudowanie gruzu betonowego lub betonowo - ceglanego (materiał Wykonawcy), tj. remont nawierzchni nieutwardzonej polegający na oczyszczeniu istniejącej nawierzchni, spulchnieniu krawędzi i dna wyboju, wypełnieniu uszkodzonych miejsc nawierzchni gruzem betonowym lub betonowo - ceglanym, jego rozplantowaniem i mechanicznym zagęszczeniu. Orientacyjna ilość dowozu i wbudowania gruzu betonowego lub betonowo- ceglanego w 2014 r. wyniesie ok. 470 m3. 1.5. Wykonanie dowozu i wbudowania frezu asfaltobetonowego poprzez dowóz i wbudowanie frezu asfaltobetonowego (materiał Wykonawcy lub Zamawiającego), tj. remont nawierzchni nieutwardzonej polegający na oczyszczeniu istniejącej nawierzchni, spulchnieniu krawędzi i dna wyboju, wypełnieniu uszkodzonych miejsc nawierzchni frezem asfaltobetonowym, jego rozplantowaniem i mechanicznym zagęszczeniu. Rozplantowanie ręczne lub mechaniczne poza koroną drogi darni i ewentualnego nadmiaru materiału. Orientacyjna ilość dowozu i wbudowania frezu asfaltobetonowego w 2014 r. wyniesie ok. 360 m3. 1.6. Wykonanie wywozu nadmiaru ziemi z profilowania drogi gruntowej, tj. załadunek ziemi na samochód samowyładowczy oraz wywóz na odległość do 10 km. Orientacyjna ilość wywozu ziemi w 2014 r. wyniesie ok. 400 m3..

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

* **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 19.03.2014.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 1.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

* Usługi Łukasz Winniczuk, ul. 9 Maja 26-28 m3, 78-400 Szczecinek, kraj/woj. zachodniopomorskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia** *(bez VAT)*: 447118,60 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

* **Cena wybranej oferty:** 448159,90
* **Oferta z najniższą ceną:** 448159,90 **/ Oferta z najwyższą ceną:** 448159,90
* **Waluta:** PLN.