**Szczecinek: Remont chodników oraz nawierzchni z bruku i betonu na terenie Miasta Szczecinek w 2016 r.**
**Numer ogłoszenia: 43533 - 2016; data zamieszczenia: 19.04.2016**
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 27931 - 2016r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Miasto Szczecinek, Plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3714126, faks 094 3740254.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Remont chodników oraz nawierzchni z bruku i betonu na terenie Miasta Szczecinek w 2016 r..

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i oddanie zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej robót polegających na remoncie nawierzchni, chodników, zjazdów, jezdni, zatok postojowych oraz parkingów będących w zarządzie Miasta Szczecinek, wykonanych z płyt betonowych, kostki betonowej lub bruku, betonu, obejmujących przełożenie istniejących nawierzchni , jej wymianę, rozbudowę lub przebudowę wraz z robotami towarzyszącymi, takimi jak regulacja lub wymiana krawężników i obrzeży z ewentualną wymianą, remontem lub wykonaniem nowej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie w zakresie: 1.1. wykonania remontu chodników dla pieszych, nawierzchni dróg, zjazdów oraz zatok postojowych i parkingów 1/ z płytek betonowych 35 x 35 x 5 cm - ok. 100 m2 2/ z płytek betonowych 50 x 50 x 7 cm - ok. 100 m2 3/ z kostki betonowej polbruk gr. 6cm - ok. 1900 m2 4/ z kostki betonowej polbruk gr. 8cm - ok. 1450 m2 5/ z kostki betonowej trylinka - ok. 100 m2 6/ z kostki kamiennej - ok. 300 m2 1.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie z materiału Wykonawcy - ok. 1200 m2, 1.3. przestawienia lub wymiany krawężników betonowych - ok. 1700 mb 1.4. przestawienia lub wymiany krawężników kamiennych - ok. 100 mb 1.5. wymiany obrzeża betonowego - ok. 1000 mb...

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.42-6, 45.23.32.22-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

* **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 18.04.2016.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 6.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

* Zakład Usługowo - Transportowy Jan Bańkiewicz,, ul. Kosińskiego 24/3, 78-400 Szczecinek, 78-400 Szczecinek, kraj/woj. zachodniopomorskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia** *(bez VAT)*: 375507,55 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

* **Cena wybranej oferty:** 359300,00
* **Oferta z najniższą ceną:** 359300,00 **/ Oferta z najwyższą ceną:** 627016,00
* **Waluta:** PLN .