**Szczecinek: Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych - nakładki bitumiczne na terenie miasta Szczecinek w 2016 r.**  
**Numer ogłoszenia: 171019 - 2016; data zamieszczenia: 02.08.2016**  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 93489 - 2016r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Miasto Szczecinek, Plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3714126, faks 094 3740254.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych - nakładki bitumiczne na terenie miasta Szczecinek w 2016 r..

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie ze sztuką budowlaną, Polskim Normami specyfikacją istotnych warunków zamówienia, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, projektami zagospodarowania terenu oraz zasadami bezpieczeństwa dla korzystających z drogi, robót polegających na wykonaniu remontu nawierzchni bitumicznych ulic: Lwowska, Limanowskiego, Mestwina w Szczecinku. 2. W zakres remontu o którym mowa powyżej wchodzi: a) remont mechaniczny nawierzchni o gr. 4 cm: frezowanie nawierzchni bitumicznej śr. gr. do 4 cm, transport sfrezowanego materiału w miejsce wskazane przez Zamawiającego ( do 6 km ), regulacja pionowa istniejącego uzbrojenia, mechaniczne oczyszczenie i sprysk emulsją asfaltową nawierzchni, mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm, transport mieszanki bitumicznej. b) remont mechaniczny nawierzchni o gr. 7 cm: frezowanie nawierzchni bitumicznej śr. gr. do 4 cm, transport sfrezowanego materiału w miejsce wskazane przez Zamawiającego ( do 6 km) , mechaniczne oczyszczenie i sprysk emulsją asfaltową nawierzchni, ułożenie siatki z włókien szklanych wzdłuż i wszerz powleczonej polimeroasfaltem typu GLASS - ROAD 100/100 ( lub równoważnej ), mechaniczne wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego śr. gr. 4cm, regulacja pionowa istniejącego uzbrojenia, sprysk emulsją asfaltową w-wy wyrównawczej, mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm, transport mieszanki bitumicznej. 3. Należy zastosować masy asfaltowe zgodnie z WT-2 2010 dla: 1) warstwy wiążąco-wyrównawczej - AC 16W 50/70 KR1-2 2) warstwy ścieralnej - AC11S 50/70 KR1-2 4. Orientacyjne ilości remontu w poszczególnych ulicach : a) ul. Lwowska: ok. 744 m2 remontu gr. 7 cm, ok. 36 m2 remontu gr. 4 cm, b) ul. Limanowskiego: ok. 1070 m2 remontu gr. 7 cm, ok. 110 m2 remontu gr. 4 cm, c) ul. Mestwina: ok. 601 m2 remontu gr. 7 cm, ok. 36 m2 remontu gr. 4 cm. 5. Wspólny słownik zamówień (CPV) - 45233142-6 - roboty w zakresie naprawy dróg, 45233252-0 - roboty w zakresie nawierzchni ulic.

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.42-6, 45.23.32.52-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

* **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 27.07.2016.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 3.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

* POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A., ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie, kraj/woj. zachodniopomorskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia** *(bez VAT)*: 200107,22 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

* **Cena wybranej oferty:** 159127,50
* **Oferta z najniższą ceną:** 159127,50 **/ Oferta z najwyższą ceną:** 207048,98
* **Waluta:** PLN .